ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
На изготовление и установку шестидесяти скамеек 

по адресу: Санкт - Петербург, г.Красное Село. 
1. Изготовление скамеек.

1.1.Размеры скамейки должны быть следующими: 

-длина 2 метра

-ширина 0,5 метра

-высота 0,5 метра

1.2. Верх скамейки (сиденье) должно быть изготовлено из сухой шлифованной сосновой доски, пропитанной «Пинотексом» и покрытой  двумя слоями лака для наружных работ. Толщина верха должна быть не менее 7 сантиметров.  Крепление верха скамейки к основанию должно быть осуществлено антивандальным методом.

1.3. Основание скамейки должно быть изготовлено из двух железобетонных тумб. Тумбы должны иметь гладкую поверхность, огрунтованную и покрашенную фасадной краской.

Общий вес скамейки должен быть не менее 130 килограмм.

2.Установка скамеек.

2.1. Установка скамеек производится по заявке Заказчика. 

Глава Местной Администрации 
МО г.Красное Село                     




Колошинский Н.С.

