Приложение 1
Техническое задание

на изготовление и установку детского игрового оборудования и МАФ

	№
	Наименование товара
	Характеристика товара с указанием комплектности
	Кол.

(шт.)

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Детский игровой комплекс
	Размеры:5800х5050, Н=3640, Н площадки 1500

Материалы: клееный деревянный брус, оцинкованный и окрашенный порошковыми красками металл, влагостойкая фанера,  пластиковые заглушки на места резьбовых соединений и крышки на верхние основания столбов несущих конструкций, двухкомпонентная и порошковая краска.

Комплектация: детский игровой комплекс предназначенный для детей школьного возраста от 6 лет. Несущие столбы комплекса должны быть выполнены из клееного бруса сечением 100х100 мм. и иметь скругленный профиль с канавкой по середине. С верху столбы должны заканчиваться пластиковой заглушкой, с низу столбы должны оканчиваться металлическим оцинкованными подпятниками, которые бетонируются в землю. Пол башен изготовлен из деревянного бруса толщиной не менее 40 мм., купол, боковые стенки изготовлены из влагостойкой окрашенной фанеры толщиной не менее 24 мм.. Каркас металлической горки должен быть выполнен из профильной трубы сечением не менее 50х25мм. Скат горок должен быть изготовлен из единого листа, нержавеющей стали, толщиной не менее 2 мм. Борта горок должны быть выполнены из влагостойкой фанеры толщиной 24 мм, высотой бортов не менее 120 мм.. Каркас горки должен быть утоплен в паз фанерного борта.  Каркас горки должен быть утоплен в паз фанерного борта.  Ступеньки лестниц должны быть выполнены из ламинированной не скользящей фанеры толщиной не менее 9 мм. и деревянного бруса толщиной не менее 40 мм., склеенные между собой. Детский игровой комплекс изготовлен из одной башни с куполом с угловой окантовкой, с высотой площадки 1500 мм. и одной полубашни без купола, высотой площадки 1300 мм. К башне с куполом приставлена лестница и горка, к полубашне приставлены: металлическая лиана в виде колец, толщиной трубы не менее 33 мм., стенка альпиниста изготовленной из влагостойкой фанеры толщиной не менее 24 мм. с прорезями для ног и капроновым канатом и рукохода состоящего из шведской стенки из металлических перекладин, толщиной не менее 33 мм., рукохода из трубы сечением не менее 33 мм. и шеста спирали из трубы сечением не   менее 42 мм.
	2

	2.
	Качели на металлических стойках с жесткой подвеской
	Размеры: 1360х1600, Н=1870, Н сиденья 450

Материалы: деревянный брус, окрашенный порошковыми красками металл, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений, порошковая и двухкомпонентная краска.

Комплектация: качели предназначены для детей дошкольного возраста от 3-х  лет, и выполнена из металлического каркаса из трубы сечением не менее 42 мм, окрашенного порошковыми красками, с металлической подвеской на подшипниках и с сидением со спинкой из четырех деревянных брусков, толщиной не менее 40 мм.
	5

	3. 
	Качалка на пружине
	Размеры: 1000х350, Н=970, Н сидения=600

Материалы: влагостойкая фанера, оцинкованный  и окрашенный порошковыми красками металл, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений, порошковая и двухкомпонентная краска.

Комплектация: качалка на пружине предназначена для детей дошкольного возраста от 3-х  лет, конструкция выполнена из оцинкованной пружины на постаменте, влагостойкой фанеры, толщиной не менее 24 мм. и имеет сиденье, металлические поручни для рук, толщиной 21мм, для нормального «хвата». и ступеньки для ног, из фанерной накладки толщиной не менее 24 мм. Детализация узлов конструкции выражена фигурными фанерными вставками разного цвета. Сечение прутка пружины должно быть не менее 22 мм., для осуществления жесткости при качании ребенка.
	4

	4.
	Качалка балансир 
	Размеры: 2100х440, Н=900, Н сиденья 500

Материалы: клееный деревянный брус с влагостойкой фанерой, армированное резиновое полотно, окрашенный порошковыми красками металл, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений, порошковая и двухкомпонентная краска.

Комплектация: качалка балансир предназначена для детей дошкольного возраста от 3-х  лет, и выполнена из металлического каркаса из трубы сечением не менее 42 мм., клееной доски из деревянного бруса толщиной не менее 40 мм. и влагостойкой фанеры толщиной не менее 9 мм., сидением со спинкой из влагостойкой фанеры, толщиной не менее 24 мм. и резиновыми армированными отбойниками..
	2

	5.
	Песочница 
	Размеры: 1700х1640, Н=1500

Материалы: клееный деревянный брус, влагостойкая фанера, оцинкованный металл, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений, порошковая и двухкомпонентная краска.

Комплектация: песочница предназначена для детей дошкольного возраста от 1-го года. Несущие столбы песочницы должны быть выполнены из клееного бруса сечением 100х100 мм. и иметь скругленный профиль с канавкой по середине. С верху столб должен заканчиваться пластиковой заглушкой, с низу столб должен оканчиваться металлическим оцинкованным подпятником сечением не менее 42 мм., который бетонируется в землю. Боковины песочницы изготовлены из деревянного бруса толщиной не менее 40 мм., крышки, сиденья изготовлены из влагостойкой окрашенной фанеры, толщиной не менее 24 мм. и иметь аппликацию в виде фанерных накладок толщиной не мене 9 мм.. Песочница должна быть стилизована под Ромашку.
	4

	6.
	Домик-беседка.
	Размеры: 1660х1400, Н=1870

Материалы: клееный деревянный брус, влагостойкая фанера, оцинкованный металл, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений, порошковая и двухкомпонентная краска.

Комплектация: домик предназначен для детей дошкольного возраста от 2-х  лет, несущие столбы домика должны быть выполнены из клееного бруса сечением 100х100 мм. и иметь скругленный профиль с канавкой по середине. С низу столб должен оканчиваться металлическим оцинкованным подпятником сечением не менее 42 мм., который бетонируется в землю. Пол домика изготовлен из деревянного бруса толщиной не менее 40 мм., крыша, сиденья и боковые стенки изготовлены из влагостойкой окрашенной фанеры, толщиной не менее 24 мм. и иметь аппликацию в виде фанерных накладок. Счеты должны быть изготовлены из оцинкованной трубы сечением не менее 33 мм. и пластиковых «баранок»
	3

	7.
	Железобетонная урна с металлической вставкой
	Размеры: 440х700, Н=700 

Материалы: железобетон, оцинкованный листовой металл, водоэмульсионная краска.

Комплектация: железобетонная окрашенная урна с металлической оцинкованной вставкой с двумя ручками. Вес урны должен быть не менее 140 кг.
	2

	8.
	Скамья садово-парковая на металлических ножках
	Размеры:1950х370 Н=520

Материалы: окрашенный порошковыми красками металл, деревянный брус, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений, порошковая и двухкомпонентная краска.

Комплектация: скамья садово-парковая из ошлифованного и окрашенного бруса на металлическом каркасе, изготовленного из профильной трубы прямоугольного сечения сечением не менее 50х25 мм.
	4


Общие требования к детскому игровому оборудованию:

1. Оборудование должно соответствовать требованиям Российских ГОСТ(ов):


- ГОСТ Р 52169-2003 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;


- ГОСТ Р 52168-2003 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний горок. Общие требования».


- ГОСТ Р 52167-2003 «Оборудование детских  игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качелей. Общие требования».


- ГОСТ Р 52299-2004 - Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качалок. Общие требования.


- ГОСТ Р 52301-2004 - Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации.

1. Каждое изделие должно сопровождаться техническим паспортом, в котором должно быть указано: предназначение, заводской номер, правила безопасной эксплуатации и монтажные схемы сборки изделия.

2. Детское игровое оборудование должно устанавливаться с учетом Российского ГОСТ(а), возрастных особенностей детей и включать по набору:

· Опорные стоики изделий должны быть выполнены из клееной древесины, не менее 100х100 мм в сечение. Верхняя часть стойки должна быть закрыта пластиковой заглушкой, а заканчиваться стоика должна стальной, оцинкованной закладной деталью, длиной 500 мм.

· Каркас горки должен быть выполнен из профильной трубы сечением не менее 50х25мм. Скат горки должен быть изготовлен из единого листа, нержавеющей стали, толщиной 2 мм. Наличие бортов горок высотой не менее 120 мм обязательно, в целях не допущения травмирования детей. 

· Зажимы сетки, изготовленной из полипропиленового каната с металлическими сердечниками, должны быть выполнены из алюминиевого сплава.

· Лестницы игровых комплексов должны быть выполнены из древесины, с деревянными ступеньками, верхняя поверхность которых изготавливается из фанеры.

· Запрещается использовать угловую сталь при изготовление детского игрового оборудования из-за требований безопасности.

3. Детское игровое оборудование должно отвечать следующим требованиям безопасности, согласно Российскому ГОСТ(у):

· Для детей до 3-х лет допустима высота игровой поверхности до 0,6м и барьер высотой до 0,7м;

· Для детей старше 3-х лет при высоте игровой поверхности от 1 до 2-х метров должны быть предохраняющие перила или барьер высотой не менее 0,7м;

· Оборудование для лазания не должно быть выше 4-х метров. Поручни должны полностью охватываться рукой для поддержки диаметром не менее 33мм.

· Оборудование должно быть с подстраховкой, чтобы взрослые имели доступ для помощи детям, находящимся внутри оборудования;

· В игровой зоне, находящейся на высоте, для защиты детей от падения должны быть предусмотрены предохраняющие перила или барьеры;

· Размеры отверстий, тоннелей, решеток, сеток и др. не должны представлять собой опасность для застревания пальцев рук, ног, головы ребенка;

· Выступающие гайки и края болтов должны быть закрыты пластиковыми заглушками;

· Все закладные детали оборудования должны крепиться на фундаменты;

4. Требования к применяемым материалам для детского игрового оборудования:

· Для изготовления деревянных деталей должна использоваться древесина хвойных пород влажностью 7-10%

· Деревянные детали оборудования должны быть тщательно отшлифованы и окрашены, профессиональными двухкомпонентными красками в заводских условиях.

· Стальные детали и конструкции должны быть окрашены порошковыми красителями, все крепежные и закладные элементы оцинкованы.

· запрещается использовать угловую сталь и стеклопластик при изготовлении малых архитектурных форм;
· игровое оборудование должно крепиться только на фундаменты, запрещено крепление на металлические штыри;

· - запрещается использовать рамки жесткости игрового оборудования на уровне земли для исключения спотыкания.

Участник должен вложить в конкурсную документацию следующие документы и информацию:

1. гигиенические сертификаты на оборудование.

2. сертификаты соответствия продукции (готового изделия) Российскому ГОСТ(у).

3. Предоставить цветные картинки изделий, предлагаемого оборудования.
