Приложение № 1
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Адреса объектов:
Стрельнинское ш., д.6, к.1 и к.2 (120х1,2м) - дорожки
	№ п/п
	Вид работ
	ед. изм.
	кол-во

	1
	Разработка грунта толщиной 26 см
	куб.м
	37,44

	2
	Устройство подстилающего и выравнивающего слоя из песка толщиной 10 см
Песок природный, карьерный
	куб.м
	14,4

	3
	Устройство подстилающего и выравнивающего слоя из щебня толщиной 10 см

Щебень природный марки 600 фр. 20-40
	куб.м
	14,4

	4
	Устройство покрытия из отсева гранитного толщиной 6 см
Отсев гранитный (красный)
	куб.м
	8,64

	5
	Установка бортового камня бр100.20-8
	пм
	240

	6
	Устройство газона вдоль бортового камня толщиной слоя 15 см шириной 1 м.
	кв.м
	240

	7
	Посев газонных трав 

Семена газонных трав (райграс)
	кв.м
	240


ул. Свободы, д.23 (15х25м) - площадка
	№ п/п
	Вид работ
	ед. изм.
	кол-во

	1
	Разработка грунта толщиной 26 см
	куб.м
	97,5

	2
	Устройство подстилающего и выравнивающего слоя из песка толщиной 10 см

Песок природный, карьерный
	куб.м
	37,5

	3
	Устройство подстилающего и выравнивающего слоя из щебня толщиной 10 см

Щебень природный марки 600 фр. 20-40
	куб.м
	37,5

	4
	Устройство покрытия из отсева гранитного толщиной 6 см

Отсев гранитный (красный)
	куб.м
	22,5

	5
	Установка бортового камня бр100.20-8
	пм
	80

	6
	Устройство газона вдоль бортового камня толщиной слоя 15 см шириной 1 м
	кв.м
	80

	7
	Посев газонных трав
Семена газонных трав (райграс)
	кв.м
	80


Требования к качеству и безопасности работ

1. При выполнении работ Подрядчик должен соблюдать требования нормативно-правовых актов, установленных законодательством Российской Федерации (статья 721 ГК РФ).
2. Подрядчик должен выполнять работы в полном соответствии со сметной документацией с соблюдением технологии и качества выполняемых работ, используемых  материалов и оборудования в соответствии с требованиями строительных норм и правил СНиП 3.06.03-85, СНиП 2.05.02-85, СНиП 111-10-75, техническим условиям и требованиям, предъявляемым к проведению ремонтных работ. 

3. Во время производства работ и до приемки выполненных работ Подрядчик обеспечивает выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности. Правила охраны труда СНиП 12-03-2001 «безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», одобренные Постановлением Госстроя России от 23.07.2001г. №80. Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти № 38, от 17.09.2001г., официальное издание, Москва Госстрой России – Москва, ГУП ЦПП, 2001 год.

4. Обеспечивает выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий. Федеральный закон от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» с изменениями на 18.12.2006г. (Российская газета, №3, от 05.01.1995г.).
5. Обеспечивает охрану окружающей среды во время производства работ.
6. Содержит рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку. Вывозит со стройплощадки строительный мусор и металлолом до подписания акта о приемке законченных работ. Распоряжение администрации Санкт-Петербурга от 15.05.2003г. №1112-ра «об утверждении Правил обращения со строительными отходами в Санкт-Петрбурге (Санкт-Петербургские новости, № 105-106, 06.06.2003г., Вестник Администрации Санкт-Петербурга, №6, 30.06.2003г., Строительный еженедельник, №29, 04.08.2003г., Стройинфом, №7, июль 2003г.). Запрещается: складировать, сжигать мусор.
7. При проведении работ Подрядчик обязан установить предупредительные плакаты, ограждения, знаки в зоне производства работ, обеспечить безопасность движения автотранспорта и пешеходов, сохранность: зеленных насаждений на прилегающей территории, имущества третьих лиц, линии электропередач, связи, подземных коммуникаций.

8. Подрядчик обязан предоставить Заказчику сертификаты качества на применяемые материалы, или другие документы, удостоверяющие качество материалов.
10. Качество выполненных работ должно соответствовать СНиП 3.06.03-85, СНиП 2.05.02-85, СНиП III -10-75.
Требования к техническим характеристикам работ

1. До начала работ и после завершения работ Подрядчик обязан произвести фотофиксацию объекта и передать Заказчику по мере ее исполнения.
2. Применение материалов подстилающих и выравнивающих слоев оснований – щебня, песка, должно соответствовать требованиям (вид, марка, размер фракций), указанным в техническом задании.
3. При укладке подстилающих и выравнивающих слоев распределение щебня и песка производить от высших отметок к низшим.
4. Поверхность корыта под основание дорожки должна иметь уклон в направлении стока воды. Щебень уплотнить до устойчивого его положения.
5. Бортовые камни устанавливать на бетонное основание, на заранее подготовленный подстилающий выравнивающий слой из щебня. Швы между камнями должны быть не более 10мм. Швы должны быть заполнены раствором, приготовленным на портландцементе марки не ниже 400. В местах пересечения внутриквартальных проездов и пешеходных дорожек с тротуарами, подходами к площадкам и проезжей частью улиц бортовые камни заглубить с устройством плавных примыканий для обеспечения проезда детских колясок, въезда транспортных средств.
6. Устройство газонов выполнять вручную с внесением растительной земли с утрамбовкой слоем 15 см. Поверхность осевшего растительного слоя грунта газонов должна быть ниже окаймляющего бортового камня не более чем на 2 см. Норму высева семян применить: 2 кг на 100м2.
7. Производство работ выполнять с ведением журнала производства работ. Все скрытые работы Подрядчик должен предъявлять Заказчику, а также представителю технадзора, с которым у Заказчика заключен соответствующий контракт, с оформлением акта скрытых работ.

Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика (приемка работ)

1. По завершении всех работ по контракту, Подрядчик в трёхдневный срок извещает Заказчика о готовности выполненных работ к сдаче.
2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, назначает проведение (рабочей) приемочной комиссии и приступает к приемке результата выполненных работ.

3. Сдача выполненных работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляется актом приёмочной комиссии, подписанным всеми членами комиссии.

4. Приемка выполненных работ производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок.

5. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки выполненных работ недостатков в выполненной работе сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте. 

Устранение подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных контрактом.

Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.

6. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком.

7. Датой сдачи выполненных работ считается дата подписания акта приёмочной комиссии, подписанного всеми членами комиссии.

8. Риски случайной гибели или случайного повреждения выполненных работ переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи выполненных работ, а в случае обнаружения в ходе приемки выполненных работ недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленному сторонами или Заказчиком акта, подписываемого уполномоченными представителями сторон.

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ 

1. Минимальный гарантийный срок 18 месяцев. «Подрядчик» несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах 18 месяцев с даты подписания Акта приемки выполненных работ приемочной комиссией, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей и неправильной эксплуатации.

2. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены «Подрядчиком» с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают выполненные работы непригодными для нормальной эксплуатации Заказчик должен письменно заявить об этом Подрядчику с указанием разумных сроков устранения недостатков, а Подрядчик обязан безвозмездно устранить недостатки.
3. Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.

Порядок формирования цены контракта
1. Начальная (максимальная) цена контракта рассчитана Заказчиком в соответствии с требованиями МДС 81-35.2004 на основании территориальной сметно-нормативной базы – ТСНБ «ГОСЭТАЛОН 1 и 1.1, введенные в действие Комитета экономического развития промышленной политики и торговли с индексами пересчета сметной стоимости, утверждаемыми Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли на февраль месяц 2011 г., и сведениями Санкт-Петербургского государственного учреждения «Центр мониторинга и экспертизы цен» о текущей стоимости строительных ресурсов на февраль месяц 2011 г.

2. Накладные расходы начислены в соответствии с Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004 с учетом положений письма Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 декабря 2010 года №41099-КК/08.

3. Сметная прибыль начислена в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС  81-25.2001 с учетом положений письма Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 декабря 2010 года №41099-КК/08.

4. Общая стоимость работ определена с учетом налога на добавленную стоимость в размере 18 %.

5. В случае если победитель не является плательщиком НДС (в том числе находится на упрощенной системе налогообложения), в строке НДС формы N КС-3 указывается прочерк.

6. Таким образом, если победитель не является плательщиком НДС (в том числе находится на упрощенной системе налогообложения), расчеты за поставленные товары (выполненные работы, оказанные услуги) производятся с учетом коэффициента пересчета, рассчитанного как отношение цены контракта, предложенной победителем, к начальной (максимальной) цене контракта, сформированной заказчиком, без учета суммы НДС.
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