УТВЕРЖДАЮ

Глава местной администрации

МО г. Красное Село

Н.С.Колошинский

 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на замену направляющих перил  для инвалидов по зрению

Виды и объём работ:

	№ п/п
	Вид работ
	Ед.изм
	Объём

	1.
	изготовление и установка направляющих перил
	п.м.
	325




Высота установленных направляющих перил должна составлять  800 мм от поверхности земли, длина одной секции – не более 1500 мм, заглубление в грунт при монтаже не менее 500 мм, профиль перил прямоугольный не менее – 40 мм, диаметр столба не менее – 40 мм.  Монтаж столбов должен быть выполнен антивандальным методом, так чтобы была исключена возможность их демонтажа. Окраска и грунтовка ограждений должна входить в их стоимость (цвет по согласованию с Заказчиком). В стоимость работ должен входить демонтаж существующих направляющих перил.

Гарантия на выполненные работы должна быть не менее 2 лет.

Руководитель службы городского хозяйства 

 и благоустройства






А.В.Мартынов

