Техническое задание

на изготовление и установку детского игрового оборудования

	№
	Наименование товара
	Характеристика товара с указанием комплектности
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Железобетонная урна без металлической вставкой
	Размеры: 440*440, Н=600
	шт.
	4

	2. 
	
	Материалы: железобетон, водоэмульсионная краска.
	
	

	3. 
	
	Комплектация: железобетонная окрашенная урна с логотипом МО г.Красное Село
	
	

	4. 
	Скамья садово-парковая на металлических ножках
	Размеры:1950х370 Н=520
	шт.
	8

	5. 
	
	Материалы: окрашенный порошковыми красками металл, деревянный брус, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений, порошковая и двухкомпонентная краска.
	
	

	6. 
	
	Комплектация: скамья из ошлифованного и окрашенного бруса на металлическом профильном каркасе.
	
	

	7. 
	Качалка балансир
	Размеры: 2100х440, Н=900, Н сиденья 500
	шт.
	2

	8. 
	
	Материалы: клееный деревянный брус с влагостойкой фанерой, армированное резиновое полотно, окрашенный порошковыми красками металл, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений, порошковая и двухкомпонентная краска.
	
	

	9. 
	
	Комплектация: качалка балансир предназначена для детей дошкольного возраста от 3-х  лет, и выполнена из металлического каркаса из трубы сечением не менее ¾ дюйма, клееной доски из деревянного бруса и влагостойкой фанеры, сидением со спинкой и резиновыми отбойниками. 
	
	

	10. 
	Качалка на пружине
	Размеры: 1000х500, Н=900, Н сидения=370
	шт.
	3

	11. 
	
	Материалы: влагостойкая фанера, оцинкованный  и окрашенный порошковыми красками металл, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений, порошковая и двухкомпонентная краска.
	
	

	12. 
	
	Комплектация: качалка на пружине предназначена для детей дошкольного возраста от 3-х  лет, конструкция выполнена из пружины на постаменте, влагостойкой фанеры и имеет сиденье со спинкой, поручни для рук и ступеньки для ног. Детализация узлов конструкции выражена фигурными фанерными вставками разного цвета.
	
	

	13. 
	Качели
	Размеры: 1360х1600, Н=1870, Н сиденья 450
	шт.
	3

	14. 
	
	Материалы: деревянный брус,  окрашенный порошковыми красками металл, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений, порошковая и двухкомпонентная краска.
	
	

	15. 
	
	Комплектация: качели предназначены для детей дошкольного возраста от 3-х  лет, и выполнена из металлического каркаса из трубы сечением не менее ¾ дюйма, с металлической подвеской на подшипниках и с сидением со спинкой. 
	
	

	16. 
	Песочница
	Размеры: 1700х1640, Н=1500
	шт.
	1

	17. 
	
	Материалы: клееный деревянный брус, влагостойкая фанера, оцинкованный металл, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений, порошковая и двухкомпонентная краска.
	
	

	18. 
	
	Комплектация: Песочница предназначена для детей дошкольного возраста от 1-го года. Несущие столбы песочницы должны быть выполнены из клееного бруса сечением 100х100 мм. и иметь скругленный профиль с канавкой по середине. С верху столб должен заканчиваться пластиковой заглушкой, с низу столб должен оканчиваться металлическим оцинкованным подпятником, который бетонируется в землю. Боковины песочницы изготовлены из деревянного бруса, крышки, сиденья изготовлены из влагостойкой окрашенной фанеры и иметь аппликацию в виде фанерных накладок. 
	
	

	19. 
	Песочный дворик
	Размеры: 2650х2800, Н=2050
	шт.
	1

	20. 
	
	Материалы: клееный деревянный брус, влагостойкая фанера, оцинкованный металл, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений, порошковая и двухкомпонентная краска.
	
	

	21. 
	
	Комплектация: Песочный дворик предназначен для детей дошкольного возраста от 2-х  лет, несущие столбы домика должны быть выполнены из клееного бруса сечением 100х100 мм. и иметь скругленный профиль с канавкой по середине. С верху столб должен заканчиваться пластиковой заглушкой, с низу столб должен оканчиваться металлическим оцинкованным подпятником, который бетонируется в землю. Сиденья, столики  и боковые стенки изготовлены из влагостойкой окрашенной фанеры Входная арка должна быть в виде дуги. Счеты должны быть изготовлены из оцинкованной трубы и пластиковых «баранок».
	
	

	22. 
	Домик
	Размеры: 1660х1400, Н=1870
	шт.
	1

	23. 
	
	Материалы: клееный деревянный брус, влагостойкая фанера, оцинкованный металл, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений, порошковая и двухкомпонентная краска.
	
	

	24. 
	
	Комплектация: домик предназначен для детей дошкольного возраста от 2-х  лет, несущие столбы домика должны быть выполнены из клееного бруса сечением 100х100 мм. и иметь скругленный профиль с канавкой по середине. С низу столб должен оканчиваться металлическим оцинкованным подпятником, который бетонируется в землю. Пол домика изготовлен из деревянного бруса, крыша, сиденья и боковые стенки изготовлены из влагостойкой окрашенной фанеры и иметь аппликацию в виде фанерных накладок. Счеты должны быть изготовлены из оцинкованной трубы и пластиковых «баранок»
	
	

	25. 
	Домик
	Размеры: 2500х1715, Н=2170
	шт.
	1

	26. 
	
	Материалы: клееный деревянный брус, влагостойкая фанера, оцинкованный и окрашенный порошковой краской металл, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений, порошковая и двухкомпонентная краска.
	
	

	27. 
	
	Комплектация: домик предназначен для детей дошкольного возраста от 2-х  лет, несущие столбы домика должны быть выполнены из клееного бруса сечением 100х100 мм. и иметь скругленный профиль с канавкой по середине. С низу столб должен оканчиваться металлическим оцинкованным подпятником, который бетонируется в землю. Пол домика изготовлен из деревянного бруса, крыша, сиденья и боковые стенки изготовлены из влагостойкой окрашенной фанеры и иметь аппликацию в виде фанерных накладок. Счеты должны быть изготовлены из оцинкованной трубы и пластиковых «баранок».
	
	

	28. 
	Детский игровой комплекс
	Размеры: 3225х2610, Н=2580, Н площадки 900
	шт.
	1

	29. 
	
	Материалы: клееный деревянный брус, влагостойкая фанера, оцинкованный металл, нержавеющий лист, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений, порошковая и двухкомпонентная краска.
	
	

	30. 
	
	Комплектация: Детский игровой комплекс предназначен для детей дошкольного возраста от 3-х  лет, несущие столбы домика должны быть выполнены из клееного бруса сечением 100х100 мм. и иметь скругленный профиль с канавкой по середине. С верху столб должен заканчиваться пластиковой заглушкой, с низу столб должен оканчиваться металлическим оцинкованным подпятником, который бетонируется в землю. Пол башен и переход между башнями изготовлены из деревянного бруса, крыша и боковые экраны изготовлены из влагостойкой окрашенной фанеры. Каркас горки должен быть выполнен из профильной трубы сечением не менее 50х25мм. Скат горки должен быть изготовлен из единого листа, нержавеющей стали, толщиной 2 мм. Борта горки должны быть выполнены из влагостойкой фанеры толщиной 24 мм. Ступеньки лестницы должны быть выполнены из ламинированной фанеры и деревянного бруса, склеенные между собой. Напротив лестницы должна быть установлена металлическая лиана.
	
	

	31. 
	Детский игровой комплекс
	Размеры: 7275х6880, Н=2850, Н площадки 650
	шт.
	1

	32. 
	
	Материалы: клееный деревянный брус, влагостойкая фанера, ламинированная фанера, полипропиленовый армированный канат, оцинкованный металл, нержавеющий лист, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений, порошковая и двухкомпонентная краска.
	
	

	33. 
	
	Комплектация: Детский игровой комплекс предназначен для детей с ограниченными физическими возможностями от 3-х  лет, несущие столбы комплекса должны быть выполнены из клееного бруса сечением 100х100 мм. и иметь скругленный профиль с канавкой по середине. С верху столб должен заканчиваться пластиковой заглушкой, с низу столб должен оканчиваться металлическим оцинкованным подпятником, который бетонируется в землю. Пол башни и въездной пандус для въезда инвалидной коляски изготовлены из ламинированной фанеры не менее 24 мм. с шероховатой, не скользящей поверхностью, крыша и боковые экраны комплекса изготовлены из влагостойкой окрашенной фанеры. Каркас горки должен быть выполнен из профильной трубы сечением не менее 50х25мм. Скат горки должен быть изготовлен из единого листа, нержавеющей стали, толщиной 2 мм. Борта горки должны быть выполнены из влагостойкой фанеры толщиной 24 мм. С боку игрового комплекса расположен гимнастический элемент, состоящий из трех шведских стенок и горизонтально над землей натянутой армированной полипропиленовой сетки.
	
	


Общие требования к детскому игровому и спортивному оборудованию:

1. Оборудование должно соответствовать требованиям Российских ГОСТов:

-ГОСТ Р 52169-2003 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;


-ГОСТ Р 52168-2003 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний горок. Общие требования».


-ГОСТ Р 52167-2003 «Оборудование детских  игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качелей. Общие требования».


- ГОСТ Р 52299-2004 - Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качалок. Общие требования.


- ГОСТ Р 52300-2004 - Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний каруселей. Общие требования.


- ГОСТ Р 52301-2004 - Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации.

1. Каждое изделие должно сопровождаться техническим паспортом, в котором должно быть указано: предназначение, заводской номер, правила безопасной эксплуатации и монтажные схемы сборки изделия.

2. Детское игровое оборудование должно устанавливаться с учетом Российского ГОСТа, возрастных особенностей детей и включать по набору:

· Для детей от 2-х до 6-ти лет: домики, песочницы, качалки, карусели, маленькие качели, мини-горки, обучающие элементы – счеты, кубики с буквами и картинками и др.

·  Для детей от 7-ми до 14 лет: брусья, канаты, лианы для лазания, кольца, рукоходы, горки высотой от 1,5м до 2,5м.

· Опорные стоики изделий должны быть выполнены из клееной древесины, не менее 100мм х 100 мм в сечение. Верхняя часть стойки должна быть закрыта пластиковой заглушкой, а заканчиваться стоика должна стальной, оцинкованной закладной деталью, длиной 500 мм.

· Каркас горки должен быть выполнен из профильной трубы сечением не менее 50мм х 25мм. Скат горки должен быть изготовлен из единого листа, нержавеющей стали, толщиной 2 мм. Наличие бортов горок высотой не менее 120 мм обязательно, в целях не допущения травмирования детей. 

· В оборудование должен быть предусмотрен игровой элемент в виде сетки изготовленный из полипропиленового каната с металлическими сердечниками. Зажимы сетки должны быть выполнены из алюминиевого сплава.

· Лестницы игровых комплексов должны быть выполнены из древесины, с деревянными ступеньками, верхняя поверхность которых изготавливается из фанеры.

· Запрещается использовать угловую сталь при изготовлении детского игрового оборудования из-за требований безопасности.

3. Детское игровое оборудование должно отвечать следующим требованиям безопасности, согласно Российского ГОСТа:

· Для детей до 3-х лет допустима высота игровой поверхности до 0,6м и барьер высотой до 0,7м;

· Для детей старше 3-х лет при высоте игровой поверхности от 1 до 2-х метров должны быть предохраняющие перила или барьер высотой не менее 0,7м;

· Оборудование для лазания не должно быть выше 4-х метров. Поручни должны полностью охватываться рукой для поддержки диаметром не менее 33мм.

· Оборудование должно быть с подстраховкой, чтобы взрослые имели доступ для помощи детям, находящимся внутри оборудования;

· В игровой зоне, находящейся на высоте, для защиты детей от падения должны быть предусмотрены предохраняющие перила или барьеры;

· Размеры отверстий, тоннелей, решеток, сеток и др. не должны представлять собой опасность для застревания пальцев рук, ног, головы ребенка;

· Выступающие гайки и края болтов должны быть закрыты пластиковыми заглушками;

· Все закладные детали оборудования должны крепиться на фундаменты;

4. Требования к применяемым материалам для детского игрового оборудования:

· Для изготовления деревянных деталей должна использоваться древесина хвойных пород влажностью 7-10%

· Деревянные детали оборудования должны быть тщательно отшлифованы и окрашены, профессиональными двухкомпонентными красками в заводских условиях.

· Стальные детали и конструкции должны быть окрашены порошковыми красителями, все крепежные и закладные элементы оцинкованы.

Требование к квалификации участников:

1. Участник конкурса должен предоставить информации о 5 адресах, где установлено детское игровое оборудование его изготовления и точно соответствующее выше перечисленным техническим условиям.

2. Отзывы заказчиков за последние пять лет о выполненных аналогичных работах.

3. Иметь лицензию на монтажные и проектные работы.

4. Иметь гигиенические сертификаты на изделия.

5. Иметь сертификаты соответствия продукции (готового изделия), Российскому ГОСТу.

Цвета окраски деталей оборудования: белый, жёлтый, зелёный, красный, синий и их оттенки.

На все изделия должны быть представлены цветные фотографии.

