УТВЕРЖДАЮ

ВРИО Главы местной администрации

МО г. Красное Село

Г.С. Микаэлян

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Благоустройства на территории стадиона расположенного по адресу: Красное Село, ул. 1 Мая, участок 9(на против дома 19 корп.2 лит.А)  братской могилы рабочих Красногородской бумажной фабрики, погибших в боях с бандами Юденича в 1919 г.
	1
	Наименование объекта
	Братская могила рабочих Красногородской бумажной фабрики, погибших в боях с бандами Юденича в 1919 г.

	2
	Основание для проектирования
	1.Целевая программа утверждённая решением Муниципального Совета МО г.Красное Село № 40-III-3 по реконструкции стадиона по адресу: ул.1 Мая, участок 9.
2.Задание на разработку проектной документации КГИОП от 01.02.2007 №2-9962-1

	3
	Заказчик
	Местная Администрация М.О. г. Красное Село

	4
	Адрес объекта
	г. Красное Село, ул. Первого Мая, территория стадиона.

	5
	Вид строительства
	Реконструкция

	6
	Источник финансирования
	Бюджет МО г.Красное Село

	7
	Стадийность проектирования
	Рабочий проект в составе:

- генплан;

- проект вертикальной планировки;

- дефектная ведомость утрат деталей ограды;

- смета на все виды работ;

	8
	Основные требования архитектурно-реставрационного задания
	- вертикальная планировка территории с водоотводом;

- ремонт газонов  с подсыпкой земли и посевом трав;

- выравнивание плит дорожки с заменой повреждённых плит;

- расчистка от краски коррозии и грунта металлической ограды с восполнением имеющихся утрат;

- устройство мощения из булыжного камня по контуру ограды;

- расчистка мраморной доски и укрепление деструктированных участков;

- расчистка поверхности памятника;

- расчистка камня постамента и обелиска, мастиковка сколов и прочеканка швов свинцом;

- гидрофобизация поверхности камня;

- реставрация надписей на мраморной доске памятника и надгробных плитах;

	9
	Требования о необходимости выполнения согласований
	В объеме необходимом для согласования проектной документации.

	10
	Срок выполнения работ
	30 апреля 2007 г.


Примечание:

1. Проектную документацию представить на согласование в КГИОП в 3-х экземплярах (оригинал и 2 копии).

2. Все данные, полученные в результате изучения объекта в натуре, фотоснимки и негативы, архитектурный обмер передать безвозмездно в КГИОП.

3. Все материалы применять высокого качества. Колер грунтовки и окраски ограды предварительно согласовать с КГИОП.
