Техническое задание 

на выполнение работ по ремонту оснований площадок по адресам:

ул. Новожелезнодорожная (600 кв.м)

	№

п/п
	Вид работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	2. 
	Устройство подстилающего и выравнивающих слоя из песка толщ.10 см

Песок природный, морской
	м3

м3
	60

66

	3. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня толщиной 10 см

Щебень из природного камня марки 400 фракции 20-40
	м3

м3
	60

75,6

	4. 
	Устройство оснований и покрытий из отсева гранитного толщиной 6 см

Отсев гранитный
	м2

м3
	600

45,36

	5.  
	Устройство газона с внесением земли вручную толщиной 15 см
	м2
	100

	6. 
	Посев газонов партерных вручную

Семена газонных трав
	м2

кг
	100

2

	7. 
	Непредвиденные расходы
	%
	2


ул. Бронетанковая, 13 (8х8)
	1. 
	Разработка грунта толщ. 11 см
	м3
	7,04

	2. 
	Устройство подстилающего и выравнивающих слоя из песка толщ.10 см

Песок природный, морской
	м3

м3
	6,4
7,04

	3. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня толщиной 10 см

Щебень из природного камня марки 400 фракции 20-40
	м3

м3
	6,4
8,064

	4. 
	Устройство оснований и покрытий из отсева гранитного толщиной 8 см

Отсев гранитный
	м2

м3
	64
6,45

	5. 
	Устройство газона с внесением земли вручную толщиной 15 см
	м2
	32

	6. 
	Посев газонов партерных вручную

Семена газонных трав
	м2

кг
	32
0,64

	7. 
	Непредвиденные расходы
	%
	2


ул. Гвардейская, 18/1 (ул. Лермонтова, 15) (8х8)
	1. 
	Разработка грунта толщ. 11 см
	м3
	7,04

	2. 
	Устройство подстилающего и выравнивающих слоя из песка толщ.10 см

Песок природный, морской
	м3

м3
	6,4

7,04

	3. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня толщиной 10 см

Щебень из природного камня марки 400 фракции 20-40
	м3

м3
	6,4

8,064

	4. 
	Устройство оснований и покрытий из отсева гранитного толщиной 8 см

Отсев гранитный
	м2

м3
	64
6,45

	5. 
	Устройство газона с внесением земли вручную толщиной 15 см
	м2
	32

	6. 
	Посев газонов партерных вручную

Семена газонных трав
	м2

кг
	32

0,64

	7. 
	Непредвиденные расходы
	%
	2


Начало выполнения работ-с момента фактической передачи Заказчиком объекта Подрядчику. Окончание работ: не позднее 45 дней с момента фактической передачи Заказчиком объекта Подрядчику.

1. Основные требования к содержанию и качеству работ:

1.1. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям действующих норм и правил.

1.2. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал работ, в котором отражается весь ход производства, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значения во взаимоотношении сторон.

1,3 Предъявлять Заказчику (технадзору) промежуточные работы с составлением Актов на скрытые работы. 

1.4 Гарантийный срок эксплуатации дорог должен составлять не менее 1 года.

2. Основные требования к составлению сметной документации:

2.1. Составление сметной документации должно осуществляться с применением сметно-нормативной базы «ГосЭталон».
2.2. Все материалы, применяемые пи производстве работ, должны быть сертифицированы, соответствовать ГОСТам и иметь стоимость в текущих ценах на момент составления сметной документации по конкурсному предложению.

2.3. Составление сметной документации осуществляется по видам работ с применением индексов к элементам прямых затрат разработанных Санкт-Петербургским ГУ «Центр мониторинга и экспертизы цен» и действующих на момент составления сметной документации по конкурсному предложению.

2.4. Величину накладных расходов определять по видам работ в соответствии с «Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве» (МДС 81-33.2004) и письмом Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 31.01.2005г. №ЮТ-260/06.

2.5. Величину сметной прибыли определять по видам работ в соответствии с «Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве» (МДС 81-25.2001) и письмом Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 18.11.2004г. №АП-5536/06.

2.6. Коэффициенты, учитывающие стесненные и специфические условия производства работ определять в соответствии с письмом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству № АП-3230/06 от 23.06.2004г.

2.7. Виды работ, по которым цены и расценки не указаны участником конкурса, не подлежат оплате Заказчиком после их выполнения. Считается, что они покрываются расценками и ценами по другим видам работ, приведенным в сметной документации.

Глава Местной Администрации 

МО г.Красное Село








        С.А.Якунин

PAGE  
2

