Техническое задание 

на выполнение работ по ремонту набивных пешеходных дорожек по адресам:

ул. Гвардейская, 18/1 (33х1,2)
	№

п/п
	Вид работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Разработка грунта толщ. 11 см 
	м3
	4,36

	2. 
	Устройство подстилающего и выравнивающих слоя из песка толщ.10 см

Песок природный, морской
	м3

м3
	3,96

4,36

	3. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня толщиной 10 см

Щебень из природного камня марки 400 фракции 20-40
	м3

м3
	3,96
4,99

	4. 
	Устройство оснований и покрытий из отсева гранитного толщиной 6 см

Отсев гранитный
	м2

м3
	39,6

2,99

	5.  
	Устройство газона с внесением земли вручную толщиной 15 см
	м2
	66

	6. 
	Посев газонов партерных вручную

Семена газонных трав
	м2

кг
	66

1,32

	7. 
	Непредвиденные расходы
	%
	2


ул. Юных Пионеров, 18/2 (у пруда) (116х1,2)
	№

п/п
	Вид работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Разработка грунта толщ. 11 см 
	м3
	15,3

	2. 
	Устройство подстилающего и выравнивающих слоя из песка толщ.10 см

Песок природный, морской
	м3

м3
	13,92
15,31

	3. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня толщиной 10 см

Щебень из природного камня марки 400 фракции 20-40
	м3

м3
	13,92

17,54

	4. 
	Устройство оснований и покрытий из отсева гранитного толщиной 6 см

Отсев гранитный
	м2

м3
	13,92
10,52

	5.  
	Устройство газона с внесением земли вручную толщиной 15 см
	м2
	232

	6. 
	Посев газонов партерных вручную

Семена газонных трав
	м2

кг
	232
4,64

	7. 
	Непредвиденные расходы
	%
	2


ул. Гвардейская, 21 (250х1,2)
	№

п/п
	Вид работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Разработка грунта толщ. 11 см 
	м3
	27,5

	2. 
	Устройство подстилающего и выравнивающих слоя из песка толщ.10 см

Песок природный, морской
	м3

м3
	30
33

	3. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня толщиной 10 см

Щебень из природного камня марки 400 фракции 20-40
	м3

м3
	30

37,8

	4. 
	Устройство оснований и покрытий из отсева гранитного толщиной 6 см

Отсев гранитный
	м2

м3
	300
18

	5.  
	Устройство газона с внесением земли вручную толщиной 15 см
	м2
	500

	6. 
	Посев газонов партерных вручную

Семена газонных трав
	м2

кг
	500
10

	7. 
	Непредвиденные расходы
	%
	2



Начало выполнения работ-с момента фактической передачи Заказчиком объекта Подрядчику. Окончание работ: не позднее 30 дней с момента фактической передачи Заказчиком объекта Подрядчику.

1. Основные требования к содержанию и качеству работ:

1.1. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям действующих норм и правил.

1.2. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал работ, в котором отражается весь ход производства, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значения во взаимоотношении сторон.

1,3 Предъявлять Заказчику (технадзору) промежуточные работы с составлением Актов на скрытые работы. 

1.4 Гарантийный срок эксплуатации дорог должен составлять не менее 1 года.

2. Основные требования к составлению сметной документации:

2.1. Составление сметной документации должно осуществляться с применением сметно-нормативной базы «ГосЭталон».
2.2. Все материалы, применяемые пи производстве работ, должны быть сертифицированы, соответствовать ГОСТам и иметь стоимость в текущих ценах на момент составления сметной документации по конкурсному предложению.

2.3. Составление сметной документации осуществляется по видам работ с применением индексов к элементам прямых затрат разработанных Санкт-Петербургским ГУ «Центр мониторинга и экспертизы цен» и действующих на момент составления сметной документации по конкурсному предложению.

2.4. Величину накладных расходов определять по видам работ в соответствии с «Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве» (МДС 81-33.2004) и письмом Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 31.01.2005г. №ЮТ-260/06.

2.5. Величину сметной прибыли определять по видам работ в соответствии с «Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве» (МДС 81-25.2001) и письмом Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 18.11.2004г. №АП-5536/06.

2.6. Коэффициенты, учитывающие стесненные и специфические условия производства работ определять в соответствии с письмом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству № АП-3230/06 от 23.06.2004г.

2.7. Виды работ, по которым цены и расценки не указаны участником конкурса, не подлежат оплате Заказчиком после их выполнения. Считается, что они покрываются расценками и ценами по другим видам работ, приведенным в сметной документации.

Глава Местной Администрации

МО г.Красное Село







           
        С.А.Якунин
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