Приложение № 2 к извещению о проведении запроса котировок.  

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ, УСТАНОВКУ И УКРАШЕНИЕ ИСКУССТВЕННОЙ ЕЛИ
1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЕЛИ:
Тип – ярусная;

Материал – плёнка ПВХ или аналог;

Количество веток – не менее 800;

Количество ярусов – не менее 14

Цвет – зелёныё;

Высота – 12 – 14 м;

Диаметр нижнего яруса – 4,5-5 м.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА УКРАШЕНИЙ:

Гирлянда – светодиодная, влагостойкое исполнение, динамический режим работы, длина не менее 200 м.
Игрушки пластиковые  – в ассортименте (не менее двух видов), размером 15-20 см.; количество не менее 50 шт.

3. ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ ЕЛИ:
Сборка и установка ели должна обеспечивать надёжность крепления и устойчивость её при ветре до 20 м/сек.

Конструкция, на которую устанавливается ель должна быть закрыта оформленными новогодней тематикой декоративными щитами.

4. ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ УКРАШЕНИЙ:
При монтаже украшений (гирлянды, игрушек) должна быть обеспечена надёжность их крепления.
Нижний ряд украшений должен располагаться на высоте 3 м от поверхности земли

5. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК.

Гарантийный срок  товара должен составлять не менее двух лет. 
Глава Местной Администрации 

МО г.Красное Село 







                  В.А. Галич

