Приложение 2
Техническое задание

на изготовление и установку спортивного оборудования по адресу:
Санкт-Петербург, г.Красное Село, ул.Гвардейская д.3.
(с внесенными изменениями от 02.08.2006г. Протокол №17

заседания конкурсной комиссии ОМСУ г.Красное Село)
1. Изготовление и установка двух гандбольных ворот
- Ворота должны быть окрашены в белый цвет порошковым методом.

- Ворота должны быть укомплектованы сетками.

- Установка ворот должна производиться на бетонное основание с учетом всех норм и требований безопасности для установки спортивного оборудования.
2. Изготовление и установка ограждения спортивной площадки
- Длина ограждения 15х2 метров при размере секции ограждения 2,5х1,5 метра.
- Сетка ограждения должна быть изготовлена из сетки-рабицы с полимерным покрытием.

- Рамы и стойки ограждения должны быть загрунтованы и окрашены  в цвет полимерного покрытия сетки - рабицы.

- Установка ограждения должна производиться на бетонное основание с учетом всех норм и требований безопасности для установки спортивного оборудования.

3. Изготовление и установка трех тренажеров: для тренировки пресса, для жима лежа, для жима сидя.
- Тренажеры должны быть окрашены порошковым методом.

- Установка тренажеров должна производиться на бетонное основание с учетом всех норм и требований безопасности для установки спортивного оборудования.
- Исполнение – антивандальное.
- Тренажеры для жима должны обеспечивать изменение нагрузки (если нагрузка фиксирована – указать)
На все изделия по п.п.1,2.3 гарантийный срок не менее 1 года.
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